Стол «Милорд» 90х130х180 (схема сборки)

 

ВНИМАНИЕ!!! Для сборки понадобится ключ №13(рожковый или накидной).

1-Собрать модуль соединив с помощью гаек М8 по два элемента №4(опорные лапы) с колоннами №2.

ВНИМАНИЕ!!! Колонны располагаем отверстиями в верхней части как на картинке. (к внешним краям)



2-Соединяем собранные модули царгой №3

3-Фиксируем столешницу саморезами для реек 8х60(глухари) к колоннам.

Вкладыш убирается во внутрь стола.

ВНИМАНИЕ!!! В столе используется синхронный раздвижной механизм. Для того чтобы раздвинуть

стол следует потянуть одну половину.

СПАСИБО ЧТО ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРОДУКЦИЕЙ НАШЕЙ КОМПАНИИ