|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Кол-во, шт. |
| 1 | Крыша | 1600 | 640 | 1 |
| 2 | Дно | 1420 | 590 | 1 |
| 3 | Левая боковина | 1950 | 590 | 1 |
| 4 | Правая боковина | 1950 | 590 | 1 |
| 5 | Левый Фасад | 1890 | 465 | 1 |
| 6 | Центр-й фасад | 1930 | 465 | 1 |
| 7 | Правый фасад | 1890 | 465 | 1 |
| 8 | Ножка | 120 | 50 | 6 |
| 9 | Перегородка | 1875 | 570 | 1 |
| 10 | Задняя стенка | 1443 | 610/720 | 3 |
| 11 | Соедин-я планка | 885 | 60 | 2 |
| 12 | Соедин-я планка | 470 | 60 | 2 |
| 13 | Полка узкая | 470 | 560 | 1 |
| 14 | Полка под ящик | 885 | 560 | 1 |
| 15 | Полка широкая | 885 | 560 | 1 |
| 16 | Ящик | 794 | 545 | 1 |
| 17 | Фасад ящика | 850 | 100 | 1 |
| 18 | Штанга | 945 |  | 1 |
| 19 | Штанга | 470 |  | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Спецификация на фурнитуру | | |
| № | Наименование | Кол-во |
| 2 | Саморез 60\*80 | 8 |
| 3 | Саморез 3,5\*16 | 38 |
| 4 | Саморез 3,5\*32 | 8 |
| 5 | Саморез 3,5\*41 | 2 |
| 6 | Евровинт 6,3\*50 | 2 |
| 7 | Винт 35 | 6 |
| 8 | Шайба | 6 |
| 9 | Ручка | 3 |
| 10 | Петля вкладная | 8 |
| 11 | Петля полунакладная | 4 |
| 12 | Ключ шестигранник | 1 |
| 13 | Фланец | 4 |
| 14 | Полкодержатель | 8 |
| 15 | Шкант | 4 |
| 16 | Саморез 3\*16 | 60 |
| 17 | Саморез 6\*120 | 4 |
| 18 | Стяжка меж.секц | 8 |
|  |  |  |
|  |  |  |

